Uygulama katmanı:

Üst katmani uygulama geliştirirlir. Alt katmanlar kullanılır.

Uygulamanın olası yapısı:

İstemci – sunucu

Uçtan uca(p2p- pear to pear)

Hibrit(istemci sunucu PdP ?)

http SMTP vb protokoller RFC dokümanlarında tanımlanır.

Haritalar Konumu

doğru vermezse haritada kayboluruz

Hızlı iletmezse yanlış yola saparız

Tcp protokolüyle veri transfer edilebilir

Şifreleme encrypion sunum katmanında yapılır